附件：

报价单
德联公物仓（德州）商贸有限公司：

我公司收到贵单位发出的关于多功能升降执勤瞭望台设备采购项目的询价函，已对询价函全部内容进行了研究，现向贵单位就本项目所采购的内容作出如下报价：

一、公司承诺

我公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意承担相应责任。
	报价人名称
	

	品牌型号
	技术参数
	数量
	单价

	振弘SJT-ZH01
	1.多功能升降执勤瞭望台整机尺寸：1475mm750mm1660mm

2.收藏高度 1660mm，车底板离地高度 100mm，平台初始高度 600mm，具有驾驶功能，可实现车辆行走，升降动作；平台升高可升降高度为3m，站人平台上升下降时间 12s。

3.升降站立平台安全工作负载 150kg，网格置物台负载 90kg，携带甲板负载 110kg。
4.爬坡性能 25%，最大整机倾斜2 °

5.常温常压环境下，在平坦地面以中等速度行驶，满电状态下可载重 80kg，最大续航时间6h。在自行走模式下，平台没有升高时可以移动，支持360 ° 原地旋转。底盘离地 10 厘米，可以通过路面减速带。支持低、中、高档位的行驶速度，平滑切换，在长度为50m 平直测试道上，最高行驶速度4km/h。配置脚底双压力传感器、防误触按键、机械拨盘控制开关、护栏、油门延迟功能；启动 (前进或后退) 可以同时满足电源机械钥匙开启、机械拨盘在前进或后退位置才能移动。

6.启动上升下降、前进后退具有延迟 0.5s~1.2s 安全设置；护栏高度 1.0m。

7.以最大面积迎风进行抗风测试，抗风满足风速10m/s ，升高至 2m 能稳定工作，无倾倒摇晃。

8.配置可充电电池组，举升电机 24V 0.8KW，驱动轮电机 0.5KW，液压油箱 3L，电驱动轮胎规格φ 305*100mm，万向轮轮胎 200*50mm。
9.可根据使用要求完成外观涂装标识。

10.升降平台配备多重安全系统，升降平稳。具备过载自动停止功能，平台达到预定高度后自动机械锁止。紧急情况下，可以使用手动紧急下降阀下降。

11.设备采用高效电动驱动系统，实现动态巡逻监控与智能升降于一体。广泛应用于大型集会安保、突发事件应急处置、交通路口管理、活动宣传以及日常巡逻等多元化场景。

12.全套配置智能充电器、遮阳伞、红蓝灯、探照灯、条灯、警报喇叭、手持喊话器和警报器，便于远距离指挥疏导，强化警示与通信指挥能力。

13.配置单北斗 5G 便携球设备，单北斗 5G 便携球设备具备双摄40 倍光学变倍，分辨率 2560*1440，彩色 0.0001Lux 低照度，具备自动彩转黑，昼夜监控功能，具备人脸比对，人脸名单存储30 万张，支持车辆检测及抓拍功能，支持抽烟、佩戴安全帽、玩手机、未穿工作服检测多种行为智能检测功能，支持 3D- DNR 降噪，双TF 卡存储，.内置 5G 模块，可扩展4G 模块，配置可拆卸电池 2 块，单块电池可连续工作8小时。双 MIC 双扬声器，支持LINE IN、LINE OUT 接口，支持自定义语音导入，联动智能报警，自带 LCD 显示屏，视频预览，云台控制等，可显示当前电池电量、定位状态、3G/4G/5G 状态、录像状态、存储容量、蓝牙状态、Wi- Fi 状态、智能算法模式等；包含 36 个月流量，每月100G 流量资费，满足图像回传要求。

14.底部高吸力磁铁，快速安装固定

15.根据现场实际定制台阶斜坡垫板。

16.提供2 套多功能升降执勤眺望台 30 次运输服务，运输范围德城区、天衢新区内。
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二、联系方式             

联 系 人：                                 
联系电话：                         
报价单位名称（盖章）：                            
法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日期：     年   月   日


